Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.003299982
MWLb                   
2.4523
FWLa                   
0.003299982
FWLb                   
2.4523
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.07e-06
MWLb                   
3.154
FWLa                   
3.07e-06
FWLb                   
3.154
                       
range for output F males            
1 - 4
range for output F females            
1 - 4
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
9.73e-06
MWLb                   
3.0246
FWLa                   
9.73e-06
FWLb                   
3.0246
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
9.73e-06
MWLb                   
3.0246
FWLa                   
9.73e-06
FWLb                   
3.0246
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
7e-06
MWLb                   
3.04
FWLa                   
7e-06
FWLb                   
3.04
                       
range for output F males            
1 - 3
range for output F females            
1 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
6e-06
MWLb                   
3.08
FWLa                   
6e-06
FWLb                   
3.08
                       
range for output F males            
1 - 3
range for output F females            
1 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.07e-06
MWLb                   
3.154
FWLa                   
3.07e-06
FWLb                   
3.154
                       
range for output F males            
0 - 5
range for output F females            
0 - 5
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.07e-06
MWLb                   
3.154
FWLa                   
3.07e-06
FWLb                   
3.154
                       
range for output F males            
0 - 5
range for output F females            
0 - 5
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.07e-06
MWLb                   
3.154
FWLa                   
3.07e-06
FWLb                   
3.154
                       
range for output F males            
0 - 5
range for output F females            
0 - 5
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.07e-06
MWLb                   
3.154
FWLa                   
3.07e-06
FWLb                   
3.154
                       
range for output F males            
0 - 5
range for output F females            
0 - 5
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
1 - 2
range for output F females            
1 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
1 - 2
range for output F females            
1 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
1 - 2
range for output F females            
1 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
1 - 2
range for output F females            
1 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.00106
MWLb                   
2.73
FWLa                   
0.00126
FWLb                   
2.65
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
3.59e-06
MWLb                   
3.1166
FWLa                   
3.59e-06
FWLb                   
3.1166
                       
range for output F males            
0 - 3
range for output F females            
0 - 3
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
4.89e-06
MWLb                   
3.168
FWLa                   
4.89e-06
FWLb                   
3.168
                       
range for output F males            
1 - 2
range for output F females            
1 - 2
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
0.0043
MWLb                   
2.376
FWLa                   
0.0043
FWLb                   
2.376
                       
range for output F males            
0 - 2
range for output F females            
0 - 2
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
2
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
Fmax type              
1
                       
                       
-----------------------
Global Parameters      
-----------------------
MWLa                   
1.818e-05
MWLb                   
2.8816
FWLa                   
1.818e-05
FWLb                   
2.8816
                       
range for output F males            
2 - 6
range for output F females            
2 - 6
